|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Device** | **Interface** | **IP Address** | **Subnet Mask** | **Default Gateway** |
| Remote-Site1 | G0/0 | 172.31.103.1 | 255.255.255.240 | N/A |
| G0/1 | 172.31.103.33 | 255.255.255.240 | N/A |
| S0/0/0 | 172.31.103.97 | 255.255.255.252 | N/A |
| Remote-Site2 | G0/0 | 172.31.103.65 | 255.255.255.240 | N/A |
| G0/1 | 172.31.103.81 | 255.255.255.240 | N/A |
| S0/0/0 | 172.31.103.98 | 255.255.255.252 | N/A |
| Sw1 | VLAN 1 | 172.31.103.2 | 255.255.255.224 | 172.31.103.1 |
| Sw2 | VLAN 1 | 172.31.103.34 | 255.255.255.224 | 172.31.103.33 |
| Sw3 | VLAN 1 | 172.31.103.66 | 255.255.255.240 | 172.31.103.65 |
| Sw4 | VLAN 1 | 172.31.103.82 | 255.255.255.240 | 172.31.103.81 |
| User-1 | NIC | 172.31.103.30 | 255.255.255.224 | 172.31.103.1 |
| User-2 | NIC | 172.31.103.62 | 255.255.255.224 | 172.31.103.33 |
| User-3 | NIC | 172.31.103.78 | 255.255.255.240 | 172.31.103.65 |
| User-4 | NIC | 172.31.103.94 | 255.255.255.240 | 172.31.103.81 |